|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第一列内容 | 第二列内容 | 第三列内容 |
| 获取电量 |  | 0x20 |
| 获取版本号 | UInt8 | 0x21 |
| 设定时间 | UInt8 | 0x22 |
| 发送单色数片 | UInt8 | 0x23 |
| 获取步数 | UInt8 | 0x24 |
| 获取当前心率值 | UInt8 | 0x25 |
| 删除所有数据-已废弃 | UInt8 | 0x26 |
| 设置用户信息 | UInt8 | 0x27 |
| 设置网关ID | UInt8 | 0x28 |
| 获取 mac 地址 | UInt8 | 0x29 |
| //获取历史数据 const UInt8 ZTBCmdGetHistoryDataCount = 0x3 | UInt8 | 0x30 |
| 获取历史数据 | UInt8 | 0x31 |
| 删除历史数据 | UInt8 | 0x32 |
| 获取睡眠数据条数 | UInt8 | 0x33 |
| 获取睡眠数据 | UInt8 | 0x34 |
| 删除睡眠数据 | UInt8 | 0x35 |
| 获取训练数据条数 | UInt8 | 0x36 |
| 获取训练数据 | UInt8 | 0x37 |
| 删除历史数据 | UInt8 | 0x38 |
| 获取 MTU 和 协议版本 | UInt8 | 0x2a |
| 写入测试数据 | UInt8 | 0x2b |
| 写入手环编号 | UInt8 | 0x2d |
| 申请绑定指令 | UInt8 | 0x42 |
| 绑定指令 | UInt8 | 0x43 |
| 获取历史步数数据条数 | UInt8 | 0x44 |
| 获取历史步数数据 | UInt8 | 0x45 |
| 发送QR | UInt8 | 0x49 |
|  |  |  |